火薬類消費に必要な設備等の状況（その１）

|  |
| --- |
| 消費場所　　 |
| 火薬類取扱所 | 無 | 　　　　　　　月　　　　　日までに設置予定 |
| 有 | 建物の構造 | 厚さ２ｍｍ以上の鉄板造り | 有　無 |
| 厚さ１２０ｍｍ以上のコンクリートブロック造り | 有　無 |
| 厚さ２ｍｍ以上の鉄扉 | 有　無 |
| 扉の錠 | 本締錠、鎌錠、佐賀錠 | 有　無 |
| 外さくの設置 | 有　無 |
| 警戒札の設置 | 有　無 |
| 火薬類の取り扱いに必要な法規心得の掲示 | 有　無 |
| 収納箱 | 火薬・爆薬用 | 有　無 |
| 火工品用 | 有　無 |
| 帳簿 | 有　無 |
| 消火用具 | 有　無 |
| 火薬類取扱所に火薬類を存置する時の見張人 | 有　無 |
| 火薬類運搬箱（袋） | 車輌に積載して運搬する場合　運搬箱 | 有　無 |
| 人が携帯して運搬 | 運搬箱 | 有　無 |
| 運搬袋（カバン） | 有　無 |
| 発破現場又は火工所へ火薬類を携行する場合の背負箱（袋） | 背負箱 | 火薬・爆薬用 | 有　無 |
| 工業・電気雷管用 | 有　無 |
| 背負袋 | 火薬・爆薬用 | 有　無 |
| 工業・電気雷管用 | 有　無 |
| 作業に必要な器具 | 導火線バサミ・口締器・物差 | 有　無 |
| 発破器・導通試験器・３０ｍ以上の発破母線 | 有　無 |
| 発破の危険区域を示す器具 | 赤旗 | 有　無 |
| サイレン | 有　無 |
| 責任者氏名 |  |
| 不備な事項に対する措置（予定を含む） |  |

　備　　考　　火薬類取扱所の建物の構造等がわかる図面・資料を添付してください。